**Приложение №1 к договору**

**подряда № \_\_\_\_/20/ОАО**

**Техническое задание.**

**Наименование работ: Выполнение строительных работ по отделке цокольной балки керамогранитной плиткой на участках 2го и 3го этапа на объекте «Реконструкция комплекса производственных объектов ОАО «Северное Молоко», расположенного по адресу: Вологодская обл., г. Грязовец, ул. Соколовская, д.59.**

**Объём работ**

1. **Выполнить устройство гидроизоляции на битумной основе (поставка материалов осуществляется подрядчиком), монтаж экструдированного утеплителя Технониколь толщиной 50мм. Утеплитель предоставляет заказчик. Все крепёжные элементы предоставляет подрядчик.**
2. **Выполнить монтаж подсистемы (металлический каркас), облицовку цоколя керамогранитной плиткой на участках 2го и 3его этапов реконструкции.**
3. **Выполнить монтаж водоотливов (отливы предоставляет заказчик, крепёжные элементы предоставляет подрядчик) поверх смонтированной керамогранитной плитки.**



**Рис. 1. Схема монтажа утеплителя, подсистемы и керамогранитной плитки**

**Материалы, используемые для монтажа керамогранитной плитки, входящие в поставку подрядчика:**


* Керамогранит ЕВРОКЕРАМИКА 0105G матовый соль-перец 60х60\*10мм светло-серый
* Анкер фасадный 10х100
* Кронштейн КК 70\*50\*50 2,0 мм прокладка в комплекте
* Кронштейн КК 90\*50\*50 2,0 мм прокладка в комплекте
* Кронштейн КК 120\*50\*50 2,0 мм прокладка в комплекте
* Крепежный клямер стартовый
* Крепежный клямер рядовой
* Крепежный клямер угловой
* Крепежный клямер завершающий
* Профиль горизонтальный основной ПГ 30x30мм либо 40\*40мм 1.2мм 3.0м
* Профиль вертикальный промежуточный ПВП 20х21.5х30 1.2мм 3.0м
* Профиль вертикальный основной ПВО 20х21.5x30 1.2мм 3.0м
* Профиль крепёжный Z-образный 20\*40 1,2мм 3,0м
* Профиль крепёжжный шляпный 20\*50\*20 1,2мм 3,0м
* Саморез кровельный с прессшайбой (САМОСВЕРЛЯЩИЙ САМОНАРЕЗАЮЩИЙ ВИНТ С ШАЙБОЙ TERMOCLIP BFS G14 ОЦИНКОВАННАЯ СТАЛЬ) 4.8X19 ММ
* Другие, необходимые для выравнивания поверхности материалы, не входящие в указанный список.

**Объём работ по монтажу утеплителя, подсистемы и керамогранитной плитки на 2ом этапе составляет: 60 м2**

**Объём работ по монтажу утеплителя, подсистемы и керамогранитной плитки на 3ем этапе составляет: 120 м2**

**Рис. 2,3. Схема монтажа утеплителя, подсистемы и керамогранитной плитки на 2м этапе.**



**Рис. 4. Схема монтажа утеплителя, подсистемы и керамогранитной плитки на 3м этапе реконструкции (участок сушки).**




**Рис. 5. Схема монтажа утеплителя, подсистемы и керамогранитной плитки на 3м этапе реконструкции (участок подготовки сыворотки и существующих ВВУ).**

**Высота цоколя составляет 1100-1300мм**

**Общий объём работ составляет 180м²**

**Предоставление КП:**

Коммерческое предложение требуется предоставить в следующем (табличном) виде на фирменном бланке с подписью и печатью.



**Рис.6. Табличная форма предоставления КП.**

**ТЗ подготовил: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** **Верховцев Николай Андреевич**

**Ведущий инженер проекта**

**ОАО "Северное молоко"**

**Моб:+7-921-830-25-84**

**Почта:** [VerkhovtsevNA@milk35.ru](mailto:VerkhovtsevNA@milk35.ru)

**Skype: VerkhovtsevNA**

**ТЗ согласовано: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_подрядная организация \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**