**Приложение №1 к договору**

**подряда № \_\_\_\_/20/ОАО**

**Техническое задание.**

**Наименование работ: Выполнение строительных работ по отделочным работам на участке сушки на объекте «Реконструкция комплекса производственных объектов ОАО «Северное Молоко», расположенного по адресу: Вологодская обл., г. Грязовец, ул. Соколовская, д.59. 3й этап.**

**Объём работ**

1. Демонтаж старой штукатурки с выносом мусора – объём 300м2.
2. Монтаж штукатурной сетки - объём 300м2.
3. Штукатурка стен Ц/П смесью толщиной до 5см - объём 300м2.
4. Облицовка стен плиткой керамической, Затирка белого цвета (не пористая). В местах примыкания к полу выполнить устройство полиуретонового герметика - объём 300м2. Плитка KERAMA MARAZZI Белый парус блестящий 25х40 арт. 6600. Герметик Sika, Basf, U-seal либо аналог по согласованию с заказчиком
5. Изготовление и монтаж нащельников с учетом герметизации места примыкания и расходными материалами (установка на герметик белого цвета). Требуется также выполнить нащельники у проходок инженерного оборудования через сэндвич панели на различной высоте (до 20м) - объём 200м2.
6. Заделка проемов для трубопроводов - объём 5м2.
7. Демонтаж МК (кронштейны, закладные детали) – объём работ 20 шт.
8. Очистка МК от старой краски механическим способом с укрытием оборудования от пыли методом промышленного альпинизма - объём 1000 м2.
9. Покраска МК грунтовкой ГФ-021 (цвет черного цвета) не менее 2х слоёв толщиной не менее 80мкр. методом промышленного альпинизма - объём 1000 м2.

**Все объёмы работ требуется изучить на месте.**

**Требования к работникам:**

**Все работники, выполняющие работы внутри производственных помещений должны предоставить медицинское заключение на работы на пищевом предприятии.**

**Условия выполнения работ**

1. **Стеснённые условия. Все работы требуется выполнять при согласовании с Заказчиком.**
2. **Высотные работы. Направление на работу только специализированного персонала для высотных работ.**
3. **Приветствуется круглосуточный режим работы, а также работа в выходные и праздничные дни. Работы требуется проводить в вечернее и ночное время. По согласованию с заказчиком некоторые работы могут быть выполняться в дневное время.**
4. **Работы по обеспечению Подрядчика электроснабжением, освещением и водоснабжением: Заказчик предоставляет точку подключения на расстоянии не более 30 м от стройплощадки, осветительные приборы, переноски - зона ответственности Подрядчика. Аналогично по водоснабжению, если возникнет такая необходимость.**
5. **По организации работ внутри предприятия разработана памятка, требования в которой являются обязательными к выполнению, в т.ч. в части введения режима усиленного контроля.**
6. **Уже смонтированы трубопроводы, технологическое оборудование.**
7. **Требуется обязательное ежедневное укрытие всего смонтированного оборудования, трубопроводов, подвесов, чистовых полов и других инженерных коммуникаций.**
8. **По окончании работ требуется обязательная ежедневная чистка участка проводимых работ и снятие укрывных материалов.**
9. **При порче оборудования и существующих конструкций требуется восстановление и чистка за счёт подрядчика.**

**Предоставление КП:**

Коммерческое предложение требуется предоставить в следующем (табличном) виде на фирменном бланке с подписью и печатью.



**Рис.1. Табличная форма предоставления КП.**

**ТЗ подготовил: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** **Верховцев Николай Андреевич**

**Ведущий инженер проекта**

**ОАО "Северное молоко"**

**Моб:+7-921-830-25-84**

**Почта:** VerkhovtsevNA@milk35.ru

**Skype: VerkhovtsevNA**

**ТЗ согласовано: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_подрядная организация \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**