**Приложение №1 к договору**

**подряда № \_\_\_/\_\_/ОАО от \_\_.\_\_.\_\_\_\_\_**

**Техническое задание.**

**Наименование работ: Выполнение строительных работ по отделочным работам потолка на участке сушки на объекте «Реконструкция комплекса производственных объектов ОАО «Северное Молоко», расположенного по адресу: Вологодская обл., г. Грязовец, ул. Соколовская, д.59. 3й этап.**

**Объём работ**

**Стандартное решение по отделке потолка в сушке.**

1. Демонтаж старых вентиляционных колпаков в перекрытиях с последующей заделкой посредством ГВЛ и шпаклеванием (при высоте потолка до 24м с учётом сборки/разборки лесов, подмостей и укрывания существующего оборудования) – **объём 6 шт**.
2. Очистка, шпаклёвка и покраска плит перекрытия в белый цвет краской VDK ВД-АК-1180 (супербелая) (при высоте потолка до 24м с учётом сборки/разборки лесов, подмостей и укрывания существующего оборудования) - **объём 600м2**.

В отделке потолка должны быть использованы: Кислотный состав, грунтовка укрепляющая, ГВЛ, шпатлевка, краска VDK ВД-АК-1180 (супер белая)

Транспортные расходы и доставка материала должны быть включены в стоимость работ.

Этапы выполнения работ по **Стандартному решению**:

1.Подготовка (закрытие уже установленного оборудования пленкой)

2. Демонтаж старых вентиляционных колпаков в перекрытиях с последующей заделкой посредством ГВЛ

3.Очисткка поверхности от старой побелки

4.Обработка кислотным составом потолка на 2 раза

5.Сплошное шпатлевание потолка

6.Обработка грунтовкой потолка

7.После полного высыхания грунтовки покраска на первый слой

8.Покраска на второй слой, либо до полного покрытия без просветов.

**Альтернативное решение по отделке потолка в сушке**

1. Демонтаж старых вентиляционных колпаков в перекрытиях с последующей заделкой посредством ГВЛ и шпаклеванием (при высоте потолка до 24м с учётом сборки/разборки лесов, подмостей и укрывания существующего оборудования) – **объём 6 шт**.
2. Очистка, обработка, грунтовка, шпаклёвка и побелка плит перекрытия в белый цвет (при высоте потолка до 24м с учётом сборки/разборки лесов, подмостей и укрывания существующего оборудования) - объём 600м2.

В отделке потолка должны использоваться :Кислотный состав, грунтовка укрепляющая, ГВЛ, шпатлевка, побелка известковая. Известковая побелка, так как поверхность потолка была ранее побелена.

Транспортные расходы и доставка материала должны быть включены в стоимость работ.

Этапы выполнения работ по **Альтернативному решению**:

1.Подготовка (закрытие уже установленного оборудования пленкой)

2. Демонтаж старых вентиляционных колпаков в перекрытиях с последующей заделкой посредством ГВЛ

3.Очисткка поверхности от грязи и отслоившейся старой побелки

4.Обработка кислотным составом потолка на 2 раза

5.Шпатлевание раковин и выбоин

6.Обработка грунтовкой потолка

7.После полного высыхания грунтовки побелка на первый слой

8.Побелка на второй слой либо до полного покрытия без просветов.

**Требования к работникам:**

**Все работники, выполняющие работы внутри производственных помещений должны предоставить медицинское заключение на работы на пищевом предприятии.**


**Условия выполнения работ:**

1. Стеснённые условия. Все работы требуется выполнять при согласовании с Заказчиком.
2. Высотные работы. Направление на работу только специализированного персонала для высотных работ.
3. Приветствуется круглосуточный режим работы, а также работа в выходные и праздничные дни. Работы возможно проводить в вечернее и ночное время. По согласованию с заказчиком некоторые работы могут быть выполняться в дневное время.
4. Работы по обеспечению Подрядчика электроснабжением, освещением и водоснабжением: Заказчик предоставляет точку подключения на расстоянии не более 30 м от стройплощадки, осветительные приборы, переноски - зона ответственности Подрядчика. Аналогично по водоснабжению, если возникнет такая необходимость.
5. По организации работ внутри предприятия разработана памятка, требования в которой являются обязательными к выполнению, в т.ч. в части введения режима усиленного контроля.
6. Уже смонтированы трубопроводы, инженерные сети и технологическое оборудование.
7. Требуется обязательное ежедневное укрытие всего смонтированного оборудования, трубопроводов, подвесов, чистовых полов и других инженерных коммуникаций.
8. По окончании работ требуется обязательная ежедневная чистка участка проводимых работ и снятие укрывных материалов.
9. При порче оборудования и существующих конструкций требуется восстановление и чистка за счёт подрядчика.

**Предоставление КП:**

Коммерческое предложение требуется предоставить в следующем (табличном) виде на фирменном бланке с подписью и печатью. Изменять объёмы в приложенной таблице возможно только по согласованию с заказчиком.

Все расходные, транспортные услуги, командировочные и другие накладные расходы требуется включать в соответствующие ПП, не выделяя стоимость отдельно.



**Рис.1. Табличная форма предоставления КП.**

**ТЗ подготовил: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** **Верховцев Николай Андреевич**

**Ведущий инженер проекта**

**ОАО "Северное молоко"**

**Моб:+7-921-830-25-84**

**Почта:** [VerkhovtsevNA@milk35.ru](mailto:VerkhovtsevNA@milk35.ru)

**Skype: VerkhovtsevNA**

**ТЗ согласовано: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_подрядная организация \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**