**Приложение №1 к договору**

**подряда № \_\_\_\_/19/ОАО**

**Техническое задание.**

**Наименование работ: Выполнение строительных работ** **по отделке стены в коридоре между цехом ЦМП и участком производства масла на территории ОАО «Северное Молоко».**

Работы должны быть выполнены с учётом требований, указанных ниже:

1. **Требуется выполнить работы на участке, показанном на рис.1-3.:**

* Демонтаж существующей стены (кирпичная кладка и керамзитобетонная бетонная плита): объёмом 12м3. Разбитую кирпичную кладку оставить на территории заказчика в согласованном месте. Керамзитобетонная плита и строительный мусор требуется вывезти и утилизировать.
* Демонтаж металлических ворот размерами 3,5х3,3м уже выполнен силами заказчика. Осталось только металлическое обрамление. Метал требуется вынести и складировать в указанном заказчиком месте. Вывоз металлолома будет произведён заказчиком.
* **Демонтаж** пластиковых окон **площадью 105м2.** Окна требуется разместить на территории заказчика за техническими мастерскими. Возможен учёт данных материалов в счёт оплаты и предоставление соответствующей скидки за объём работ, указав это в комментариях к КП.
* Изготовление и монтаж фахверковых элементов для крепления сэндвич панелей и дверей объёмом **не более 0,5т**. Все фахверковые элементы требуется предварительно обработать грунтовкой с последующей покраской эмалью белого цвета.
* Поставка и монтаж сэндвич панелей с минераловатным утеплителем, размерами 100/1000мм, материал покрытия PE, 0.5мм, цвет белый RAL **площадью 160м2.** Все материалы, включая крепёжные, фасонные элементы (в цвет сэндвич панелей), минеральная вата для заполнения пустот, щелей, герметик для герметизации швов и установки нащельников должны быть включены в стоимость. Во время производства работ по демонтажу пластиковых окон и монтажу сэндвич панелей потребуется выполнить укрытие от проникания пыли в производственные помещения по всей площади производимых работ. По окончании монтажа СП требуется выполнить устройство всех примыканий со стороны производства с соответствующей герметизацией и отделочными работами нащельниками, шпаклеванием и покраской в белый цвет.
* Установка дверей с нащельниками (двери предоставляет заказчик). Фахверк для двери, нащельники и крепёж с герметизацией поставляет подрядчик.
* **Подготовка**, очистка существующих стен от покрасочного покрытия и штукатурки с вывозом всех материалов и мусора, грунтовкой глубокого проникновения, оштукатуривание по металлической сетке, шпаклевание и покраска белой водоэмульсионной краской RAL 9003 всех поверхностей. **Площадь** отделки составляет **120м2.**




Рис.1. Схема существующая.




Рис.2. Схема производства демонтажных работ.




Рис.3. Схема производства отделочных работ 120м2 и установки сэндвич панелей 160м2 с установкой двери.

1. **Предоставление КП:**

Коммерческое предложение требуется предоставить в следующем (табличном) виде на фирменном бланке с подписью и печатью.




Рис.4. Табличная форма предоставления КП.

**ТЗ подготовил: Верховцев Н.А. +7(921) 830-25-84** [**VerkhovtsevNA@milk35.ru**](mailto:VerkhovtsevNA@milk35.ru)

**ТЗ согласовано: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_подрядная организация \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**