Здравствуйте, коллеги.

Просим прислать КП на поставку СП с PIR утеплителем объёмом 4100м2 материал покрытия - PE/PE,  толщина - 0,5мм/0,5мм, цвет - RAL 9003/RAL 9003:

Толщиной 80мм объём панелей составит 4100м2

Толщиной 100мм объём панелей составит 4100м2

Раскладка панелей вертикальная. Длина панелей составит до 8м. Точная длина будет уточнена перед заказом при согласовании монтажных схем.

Ширина панелей 1000-1150мм (указать в КП).

В КП указать также стоимость изготовления и поставки фасонных элементов за м2 того же цвета, что и сама панель. Ориентировочный объём фасонных элементов составит 300м2.

Предоставление сертификата EI45 обязательно.

Поставку ожидаем получить уже начиная с января 2020г.

КП необходимо прислать по форме предыдущего запроса.

