**Приложение №1**

**к договору \_\_\_\_\_/19/ОАО от \_\_\_\_/\_\_\_/2019**

**Техническое задание**

**На выполнение строительных работ по устройству металлической перегородки в цехе сушки молока, расположенном по адресу: Вологодская обл., г. Грязовец, ул. Соколовская, д.59.**

1. **Объём работ:** требуется выполнить работы по устройству металлической перегородки в осях А-Д осей 22-24 согласно технического задания (общий объём работ по металлу составляет 8,6 по схеме №1 + 5,46 по схеме №2 + 1 устройство фахверка для крепления ограждающих конструкций по оси А к существующей колонне = Итого: **15 тонн металла**, площадь монтируемого профлиста, составляет **600 м2.).** Все материалы, за исключением профлиста, технику и механизмы предоставляет подрядчик. Профлист складирован на территории заказчика.
2. **Техническая документация и спецификация работ представлена ниже:**











Рис.1. Схема №1 расположения стоек перегородки на отм.+0.000.







Рис.2. Детали узлов к схеме №1.




Рис.3. Техническая спецификация металлопроката к схеме №1




Рис.4. Ведомость элементов к схеме №1




Рис.5. Схема №2 расположения дополнительных стоек перегородки на отм.+0.000.







Рис.6. Детали узлов к схеме №2.




Рис.7. Техническая спецификация металлопроката к схеме №2




Рис.8. Ведомость элементов к схеме №2




Рис.9.Требования и примечания для выполнения работ.



Рис.10. Общий вид металлической перегородки.

1. **Существующие конструкции:** на траектории монтируемого ограждения находится часть существующих конструкций сушильного аппарата, а также трубопроводы сервисных сред – все коммуникации требуется обойти по согласованию с заказчиком.
2. **Заключительные работы, приёмка работ:** Смонтированная перегородка должна быть ровной, в последующем после окончания монтажа новой сушки перегородка будет ограждена сэндвич панелями. Металлокаркас должен быть качественно окрашен в белый цвет. Выполнить изолирование всех щелей посредством монтажной пены**.**
3. **Условия проведения работ:**

- стеснённые условия

- приветствуется круглосуточный режим и только когда производственное оборудование цеха сушки остановлено

- на площадке монтажа перегородки работает организация по монтажу нового сушильного оборудования, все монтажные работы по перегородке требуется выполнять в вечернее и ночное время, допускается работа в дневное время, но по согласованию с монтажниками оборудования.

1. Для точной оценки объёма работ требуется выезд специалистов подрядчика на место монтажа.
2. **Предоставление КП:** КП предоставить в виде таблицы на фирменном бланке.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ИНН / КПП | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | |
| Наличие СРО | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | |
|  | Объём, т., м2, м3 | Срок выполнения | Материалы | | Работы | | Общая стоимость, руб. с НДС |
|  | Цена за ед. руб. | Сумма | Цена за ед. руб. | Сумма |
| Изготовление и монтаж металлического каркаса | 15 т. |  |  |  |  |  |  |
| Монтаж профлиста, включая изолирование всех щелей | 600 м2 |  |  |  |  |  |  |
| Итого, руб. с НДС |  | |  |  |  |  |  |
| Порядок расчетов, предоплата |  | | | | | | |
| Условия гарантии |  | | | | | | |
| Опыт работы, комментарии | Указать Референс лист подобных работ. | | | | | | |

1. **Срок проведения работ:** июль 2019.

Техническое задание составил: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Верховцев Н.А.

Заместитель генерального директора

по производству

ОАО "Северное молоко"

Моб:+7-921-830-25-84

Почта: [VerkhovtsevNA@milk35.ru](mailto:VerkhovtsevNA@milk35.ru)

ТЗ согласовано:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Муртазаев Х.Х.

ТЗ согласовано:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Подрядная организация\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_