**Приложение №1**


**к договору\_\_\_\_\_/19/ОАО**

**Техническое задание на выполнение работ по выводу канализации из водомерного узла и укладке плитки из керамогранита.**

1. **Объем работ:**


На территории ОАО «Северное Молоко» зимой 2019 года было построено здание водомерного узла.

Внутри здания выполнен приямок, указанный на рисунке ниже.



Требуется выполнить:

* 1. Осушение существующего приямка, указанного цифрой 1 на рис. выше.
  2. Гидроизоляцию приямка
  3. Стяжку с разуклонкой 1% к выходу канализации на площади 15м2.
  4. Выполнить укладку плитки из керамогранита на площади 15м2 по всему приямку.
  5. Пробурить сквозное отверстие диаметром 110мм в фундаментной плите из нижней точки, ближайшей к сетям наружной канализации, тем самым обеспечивая осушение приямка.
  6. Ближайший колодец находящийся в 3х метрах от здания показан на рисунке ниже. Необходимо проложить канализацию от приямка до ближайшего колодца с выполнением всех сопутствующих земляных работ.



* 1. Трубопровод канализации должен быть выполнен с изоляцией во избежание его промораживания в холодное время года.
  2. Требуется также предложение на укладку плитки из керамогранита на участке указанном цифрой 2 площадью 35м2, а также стен приямка площадью 12м2.

Плитку из керамогранита использовать следующую: EURO CERAMIC, керамический гранит Y1GC0105.

Техническое задание составил: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Верховцев Н.А.

Заместитель генерального директора

по производству

ОАО "Северное молоко"

Моб:+7-921-830-25-84

Почта: [VerkhovtsevNA@milk35.ru](mailto:VerkhovtsevNA@milk35.ru)

ТЗ согласовано:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Муртазаев Х.Х.

ТЗ согласовано:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Подрядная организация\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_